附件4
2026年全国住房城乡建设行业职业技能大赛

智能楼宇管理员赛项设备、耗材清单

	序号
	编号
	物品名称
	数量
	单位
	技术要求（规格、型号）
	备注

	1
	1
	硬盘录像机
	40
	台
	1盘位4路NVR
	宇视NVR-B300-E1@4-×

	2
	2
	硬盘
	40
	个
	500G以上
	西部数据/希捷

	3
	3
	枪式摄像机
	40
	台
	采用200万像素，最高分辨率1920*1080，配支架
	宇视IPC-Y2A2-FW@PF60

	4
	4
	半球摄像机
	40
	台
	采用200万像素，最高分辨率1920*1080+，配底座
	宇视IPC-Y3A2-FW@PF40

	5
	5
	高速球摄像机
	40
	套
	像素400万，最高分辨率：2688*1520，配支架
	宇视IPC-L6314-FW@PAE×5-CA-VG1

	6
	6
	主动红外对射探测器
	40
	对
	三光束；100米；DC24V；单个物料号为收发一对红外对射
	大华DH-ARD631-100

	7
	7
	声光报警器
	40
	只
	额定电压：12VDC；工作电压范围：9~15VDC；额定电流≤140mA；闪动次数/分钟：300±30次；声压：108±3dB
	大华DH-ARA11

	8
	8
	网络交换机
	40
	台
	以太网端口：8个，百兆上联光口
	大华DH-IS3100-8ET1GT1GF-110

	9
	9
	门禁控制器
	40
	台
	网络型
	仪创ACC604

	10
	10
	继电器
	40
	个
	12V5A
	国产

	11
	11
	开门按钮
	40
	个
	86型
	仪创

	12
	12
	电磁锁（门磁）
	40
	套
	DC12V，无源型
	仪创

	13
	13
	电源箱
	40
	个
	300*200*170以上
	国产

	14
	14
	漏保电源开关
	40
	个
	空开带漏电保护
	正泰

	15
	15
	开关电源
	40
	个
	集中式电源，双路输出开关电源直流12V，24V
	国产，双路输出开关电源直流12V，24V

	16
	16
	感烟探测器
	40
	只
	开关量烟感，供电电源9V—24V
	艾礼安JTY-AN-503E(NB)

	17
	17
	地排
	40
	个
	
	

	18
	18
	接线端子
	40
	个
	
	

	19
	19
	RJ45水晶
头
	1600
	个
	RJ45水晶头
	

	20
	20
	冷压端子
	8000
	个
	100个端子(U型)
	

	21
	21
	冷压端子
	8000
	个
	100个端子(管型)
	

	22
	22
	HDMI
	40
	个
	4k高清线hdmi2.0
	

	23
	23
	工业线槽
	800
	米
	10米线槽
	

	24
	24
	尼龙扎带
	160
	包
	每包200个5mm*15cm
	

	25
	25
	设备导轨
	120
	根
	10公分导轨(用于继电器、空开、接线端子安装)
	

	26
	26
	6孔插座
	40
	个
	6孔2位面板插座
	

	27
	27
	86底盒
	40
	个
	86底盒(用于插座固定)
	

	28
	28
	绝缘胶带
	40
	个
	电器胶布，电工绝缘胶带
	

	29
	29
	赛位框架
	40
	个
	2000*1000*2500(长*宽*高）
	

	30
	30
	台式计算机
（含液晶监视器）
	40
	套
	显示器尺寸‌：19英寸；
‌分辨率‌：1920×1080（FHD）；
CPU：I3以上
内存：4G以上
存储：500G以上
显示器：19英寸
系统：统一安装Win10
带有串口、RJ45接口
	联想品牌机CPU：i5-13420H/16G/512G固态/7升主机/键鼠/显示器23.8/USB转串口,合计约4000元。（i3已停产）

	31
	31
	桌子、凳子
	40
	个
	1.桌子尺寸：长1200mm*宽600mm*高750mm

2.凳子为塑料方凳
	桌子颜色灰白色、凳子颜色蓝色

	32
	32
	网孔板
	40
	套
	尺寸为1m*1m，板材厚度不低于1.5mm，每个工位8块
	8月8日前邮寄北京指定位置

	33
	33
	插线板
	40
	个
	颜色：白色
规格：10位10米插板
	根据场地电源设置确定规格数量

	34
	34
	网线
	85
	套
	超五类网线（20m/工位·场次）
	

	35
	35
	聚氯乙烯绝缘软电缆
	85
	套
	RVVB2*0.75，70m/工位·场次
	

	36
	36
	清洁工具
	40
	套
	簸箕、扫帚、抹布
	

	37
	37
	地面处理
	
	
	PVC防滑地胶
	配套10组灭火器

	38
	38
	工位配电
	40
	套
	地沟引出配电箱，每个工位16A空气开关控制后，引到工位。
	

	39
	39
	赛区照明
	
	
	不低于300LX
	

	40
	40
	周转箱（PVC材质）
	40
	套
	1.设备箱：不小于（长宽高）600*480*360mm 1个；

2.耗材箱：不小于（长宽高）440*330*210 1个；
	用于分装设备和耗材

	41
	41
	场地要求
	全部竞赛人员

检录后
	
	1.待考区（考区以外，不低于50人，有桌椅，休息候考）；

2.裁判工作区（考区附近，约30-35人配置桌椅、茶点、水果等）；

3.技术服务区（考区附近，约20-30人配置桌椅、茶点、水果等）。

4.考区要求：地面设置工位分割线，线宽50-100mm，采用黄色或蓝色实线
	裁判组要求设置

	42
	42
	塑料卡扣（含自攻螺丝）
	90
	套
	与网孔板配套（卡扣4mm*14mm），每工位*场次200套
	


