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[bookmark: _GoBack]2026年全国住房城乡建设行业职业技能大赛
焊工赛项设备、耗材清单

	序号
	编号
	物品名称
	数量
	单位
	技术要求（规格、型号）
	备注

	1
	1
	手工/氩弧焊机
	95
	台
	成都华远电器设备有限公司生产，型号：WSM-400BS
	

	2
	2
	熔化极气保焊焊机
	95
	台
	成都华远电器设备有限公司生产，型号：NBC-500BS
	

	3
	3
	排烟除尘设备
	95
	套
	满足赛场烟尘处理要求
	

	4
	4
	焊接操作架及焊接夹具
	95
	套
	自制，能满足比赛试件组对、夹持固定需要
	

	5
	5
	工位电力配置
	95
	套
	每个工位提供380V动力电闸箱，功率不低于25KVA，供电设施必须按照国家有关要求执行，并至少做到有防漏电保护装置，焊接电源一次线必须做到一闸一机。每个工位需提供220V电源插座接口。
	

	6
	6
	瓶装氩气
	95
	瓶
	气瓶容量40L，氩气含量（体积分数不低于99.99%，配氩气双流量调节器
	

	7
	7
	瓶装二氧化碳气体
	95
	瓶
	气瓶容量40L，二氧化碳含量（体积分数）不低于99.9%，配气体流量调节器
	

	8
	8
	LED照明灯
	95
	套
	每个工位需固定安装1盏40W的白色LED灯为参赛选手焊接提供照明，具体安装位置需根据工位布置确定。
	

	9
	9
	焊条烘干箱
	1
	台
	通用，容量应能满足竞赛所需，具备高温烘焙和低温恒温储存功能，最高烘干温度不超过400度
	

	10
	10
	焊条保温桶
	95
	个
	常规
	

	11
	11
	绝缘橡胶垫
	95
	个
	为防止因竞赛而对场馆地面造成损害，工位地面应铺设5mm左右的垫子垫子应阻燃、绝缘、防水、防滑，且有一定的强度
	

	12
	12
	防弧光帘
	95
	套
	符合国家相关规定，具体按照工位设计样式确定
	

	13
	13
	焊工安全操作规程牌
	95
	套
	悬挂安全操作规程牌，让焊工随时参照，避免违规操作
	

	14
	14
	安全警示标志牌
	95
	套
	焊割作业场地需要设置的安全警告标志
	

	15
	15
	安全帽
	95
	个
	个人安全防护装备（选手可自备），考虑与焊工头戴式焊接防护面罩的适配性
	

	16
	16
	气瓶固定支架
	95
	套
	能有效固定住氩气和二氧化碳气瓶，并符合相关标准规范
	

	17
	17
	焊条头回收桶
	95
	个
	满足焊条条和焊丝头回收存放
	

	18
	18
	低碳钢板对接焊缝试件，单边开30°坡口
（模块 1）
	190
	块
	250×125×12
	

	19
	19
	低碳钢管对接焊缝试件，单边开30°坡口
（模块2）
	190
	个
	Φ114×8×125
	

	20
	20
	低碳钢T型角焊缝试件（模块 3）

	95
	块
	250×100×12
	

	21
	21
	
	95
	块
	250×125×12
	

	22
	22
	不锈钢管板组合件（模块4）

	95
	块
	板120×120×4
（中心孔Φ45）
	

	23
	23
	
	95
	个
	管Φ76×75×2
	

	24
	24
	
	95
	个
	管Φ76×50×2
	

	25
	25
	
	190
	块
	半圆形板Φ72×2
	

	26
	26
	山东聚力Φ3.2 焊条
	1.5kg/人；
142.5kg（95人）
	kg
	E5015
	

	27
	27
	山东聚力Φ4.0 焊条
	1kg/人；95kg
	kg
	
	

	28
	28
	山东聚力Φ1.0 实心焊丝
	5kg（2盘）/人；
475kg（190盘）
	kg
	G49A3C1S6
	

	29
	29
	山东聚力Φ1.2 药芯焊丝
	5kg（2盘）/人；
475kg（190盘）
	kg
	T492T1-1C1A
	

	30
	30
	山东聚力Φ2.0 不锈钢焊丝
	0.5kg/人；
47.5kg（95人）
	kg
	ER308
	

	31
	31
	适应场地低碳钢管
（单边开 30°坡口）
	190
	个
	Φ114×8×100mm
	

	32
	32
	适应场地低碳钢板
（单边开 30°坡口）
	190
	块
	230×100×12
	

	33
	33
	适应场地304系不锈钢管
	190
	块
	Φ76×30×2
	

	34
	34
	射线检测铅房
	2-3
	套
	2*2*2m
	

	35
	35
	便携式工业X射线探伤机
	2-3
	套
	管电压‌160kV~200kV‌
‌；定向/周向高频恒压便携式
	

	36
	36
	X光观片灯
	2-3
	台
	LED光源
	

	37
	37
	万能试验机
	1
	套
	满足角焊缝折断要求，需搭配角焊缝专用的折断试验附具
	

	38
	38
	试件评判工作台
	6
	套
	自制或采购，满足试件外观评判要求
	

	39
	39
	台灯
	6
	个
	
	

	40
	40
	插排
	8
	个
	8孔5米
	

	41
	41
	计算器
	8
	个
	常规
	

	42
	42
	游标卡尺
	6
	把
	数显
	

	43
	43
	焊缝检验尺
	6
	把
	数显
	

	44
	44
	角焊缝量规
	3
	套
	常规
	

	45
	45
	咬边尺
	3
	把
	常规
	

	46
	46
	多功能焊缝检验尺
	3
	把
	常规
	

	47
	47
	数显面差尺
	3
	把
	常规
	

	48
	48
	多功能凸轮式焊缝检测规
	3
	把
	常规
	

	49
	49
	钢直尺
	6
	把
	300mm
	

	50
	50
	钢直尺
	6
	把
	100mm
	

	51
	51
	角尺
	3
	把
	300mm
	

	52
	52
	手电筒
	10
	个
	常规
	

	53
	53
	放大镜
	5
	个
	5倍
	

	54
	54
	伸缩镜
	2
	个
	
	

	55
	55
	塞尺
	3
	套
	
	

	56
	56
	划针
	3
	根
	常规
	

	57
	57
	数显电子钟
	2
	个
	不少于2个/根据现场布置
	

	58
	58
	口哨
	2
	个
	
	

	59
	59
	抽签箱
	2
	个
	常规
	

	60
	60
	铁锤
	3
	把
	打钢印用或激光打印等方式
	

	61
	61
	凿子
	6
	
	
	

	62
	62
	钢印
	4套
	
	8号数字、字母各2套
	

	63
	63
	角磨机
	5
	台
	125型，切割片为2mm
	

	64
	64
	角磨机
	5
	台
	100型，切割片为2mm
	

	65
	65
	记录仪或运动相机
	21
	台
	监考裁判使用
	

	66
	66
	耐高温胶带
	10
	卷
	封钢印号用
	

	67
	67
	书写板夹
	1个/工位
95个
	个
	/
	

	68
	68
	记号笔
	5
	盒
	白（油性）
	

	69
	69
	记号笔
	5
	盒
	黑（油性）
	

	70
	70
	防护口罩
	100
	个
	3M
	

	71
	71
	防护镜
	50
	副
	3M
	

	72
	72
	耳塞
	60
	副
	3M/栓式
	

	73
	73
	手套
	100
	副
	纯棉
	

	74
	74
	气瓶运输车
	不少于2
	辆
	运输氩气和二氧化碳气瓶
	

	75
	75
	试件运输箱
	若干
	个
	满足试件转运需要
	

	76
	76
	小推车
	5
	辆
	
	

	77
	77
	基本办公用具
	5
	套
	订书机、笔、纸、胶棒、裁纸刀、起钉器等办公用品
	

	78
	78
	签字笔
	15
	盒
	黑色
	

	79
	79
	封条
	若干
	个
	
	

	80
	80
	档案袋
	100
	个
	
	

	81
	81
	便携音响或喇叭
	2
	套
	
	

	82
	82
	计算机
	2
	套
	具有office、CAD、PDF等基本办公软件
	

	83
	83
	打印机
	2
	台
	能打印和复印A3和A4，计算机上安装驱动，能实现打印和复印功能
	

	84
	84
	投影仪/幕布
	1
	套
	常规，满足现场会议需要
	

	85
	85
	办公桌和椅子
	若干
	套
	供所有裁判员使用
	

	86
	86
	饮水机等
	若干
	件
	供所有裁判员使用
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