
附件6

2026年全国住房城乡建设行业职业技能大赛
燃气具安装维修工赛项设备、耗材清单

	序号
	编号
	物品名称
	数量
	单位
	技术要求（规格、型号）
	备注

	1
	1
	操作工位（安装用墙体）	墙体三面组成U字形，尺寸1500mm、2500mm、1500mm，高度1800mm，墙体为钢支架，表面为木工板
	90
	个
	墙体三面组成U字形，尺寸1500mm、2500mm、1500mm，高度1800mm，墙体为钢支架，表面平整。需要设置标高测量基准线
	能承受管道、燃气表在上面安装并固定；沿左侧边墙下距地面150mm预设一DN50、长600mm混水管，沿右侧墙下距地300mm预设DN25、长700mm燃气引入管。

	2
	2
	地面防滑地垫
	1800
	㎡
	根据赛事各赛项统一要求
	

	3
	3
	工位墙体装饰壁纸/墙贴/喷绘
	2000
	㎡
	模拟家庭厨房场景，含窗户喷绘图片
	

	4
	4
	隔离桩
	20
	个
	区域隔离
	

	5
	5
	地面分区贴/线条/指引牌/工位牌
	50
	套
	分区，30米/卷，个
	

	6
	6
	白色、蓝色乳胶漆
	5
	桶
	散热片模拟短管喷涂，含蓝色字体喷涂，10L/桶
	

	7
	7
	物料箱
	60
	个
	在物料区放置物料
	新增-物料区放置物料

	8
	8
	废旧物料分类回收箱
	30
	个
	
	      

	9
	9
	U型压力计
	100
	个
	1000mm
	配乳胶管

	10
	10
	工作台(压力台案)，带压力钳
	90
	个
	800mm*1000mm*800mm
	工作台表面焊上DN25和DN32熟铁管箍，管箍端面与工作台一边平齐，用于制作弯管；在一支撑腿上焊一铁钩，距地480mm，用于放置套丝板手柄。

	11
	11
	手动试压泵
带压力表，DN20外螺纹接口
	90
	台
	1.6MPa
	用于手动采暖系统严密性试验

	12
	12
	皮揣子（充气球）
	90
	个
	配乳胶管
	用于手动对燃气管道、燃具打压，进行严密性试验

	13
	13
	镀锌钢管
	90
	根
	DN25/800mm
	

	14
	14
	镀锌钢管
	130
	根
	DN25/3m
	

	15
	15
	镀锌钢管
	200
	根
	DN20/3m
	

	16
	16
	镀锌钢管
	200
	根
	DN15/3m
	

	17
	17
	镀锌钢管
	15
	根
	DN50/6m
	

	18
	18
	90°弯头
	200
	个
	DN25
	

	19
	19
	90°弯头
	200
	个
	DN20
	

	20
	20
	90°弯头
	540
	个
	DN15
	

	21
	21
	异径三通
	200
	个
	DN25×15
	

	22
	22
	异径三通
	200
	个
	DN50×20
	

	23
	23
	等径三通
	200
	个
	DN20
	

	24
	24
	等径三通
	200
	个
	DN15
	

	25
	25
	丝堵
	210
	个
	DN50
	

	26
	26
	丝堵
	200
	个
	DN25
	

	27
	27
	丝堵
	30
	个
	DN20
	

	28
	28
	外丝接头
	300
	个
	DN20
	

	29
	29
	外丝接头
	400
	个
	DN15
	每工位新增1个

	30
	30
	活接头
	200
	个
	DN25配垫子
	

	31
	31
	活接头
	300
	个
	DN20配垫子
	

	32
	32
	内丝球阀
	300
	个
	DN20
	

	33
	33
	内外丝球阀
	200
	个
	DN20
	

	34
	34
	内丝球阀
	200
	个
	DN15
	

	35
	35
	外丝羊角阀
	105
	个
	DN15
	

	36
	36
	内丝球阀
	105
	个
	DN25
	

	37
	37
	补芯
	110
	个
	DN25×15
	

	38
	38
	补芯
	110
	个
	DN20×15
	

	39
	39
	内外丝灶前自闭阀
	180
	个
	DN15
	

	40
	40
	燃气用具连接用金属包覆软管
	100
	根
	DN15/1000mm
	

	41
	41
	燃气表支架
	180
	个
	G2.5
	

	42
	42
	燃气表接头
	200
	个
	G2.5
	

	43
	43
	燃气表密封垫
	300
	个
	G2.5
	

	44
	44
	聚四氟乙烯生料带
	50
	箱
	100盒/箱
	

	45
	45
	管卡
	200
	个
	DN50三角架
	预装用

	46
	46
	管卡
	200
	个
	DN25三角架 
	预装用

	47
	47
	管卡
	300
	个
	DN25配底座螺杆
	

	48
	48
	管卡
	500
	个
	DN20配底座螺杆
	

	49
	49
	管卡
	600
	个
	DN15配底座螺杆
	每工位新增1个

	50
	50
	自攻螺丝（在木板安装用）
	20
	盒
	3.5mm*30mm
600颗/盒
	

	51
	51
	毛巾
	120
	个
	擦汗，清理卫生
	

	52
	52
	油壶
	100
	个
	
	新增-套丝用

	53
	53
	套丝机切削油
	5
	桶
	10L
	新增-套丝用

	54
	54
	劳保手套
	200
	个
	安装工位用
	

	55
	55
	安全帽
	100
	顶
	选手
	

	56
	56
	扫帚簸箕
	100
	套
	清理卫生
	

	57
	57
	物料盒
	90
	个
	
	新增-工位内放置物料

	58
	58
	废料盒
	90
	个
	
	新增-工位内收集切削废渣

	59
	59
	备用手动套丝机
	6
	套
	工程、轻型各3套
	

	60
	60
	盒尺
	6
	把
	2m
	裁判用

	61
	61
	水平尺
	6
	把
	300mm
	裁判用

	62
	62
	拐尺
	12
	把
	
	裁判用

	63
	63
	钢板尺
	6
	把
	
	裁判用

	64
	64
	游标卡尺
	6
	把
	150mm
	裁判用

	65
	65
	单臂角度尺
	6
	把
	
	裁判用

	66
	66
	燃气表
	110
	块
	G2.5,右进左出
	

	67
	67
	燃气双眼灶
	105
	台
	台嵌式 ，与灶前管螺纹连接
	

	68
	68-1
	[bookmark: _GoBack]与燃气双眼灶配套 的配件
	105
	套
	热电偶及电磁阀
	

	
	68-2
	
	105
	个
	点火针
	

	
	68-3
	
	105
	个
	脉冲点火器
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